P 2120 – Датчик положения педали акселератора 2

Код неисправности | 2120
Accelerator Pedal Position Sensor - Track 2
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
17 | Нет кода неисправности Р0641
16 | Нет кода неисправности Р0641
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Напряжение сигнала ДППА 2 > 0,73802541544477 U опорное; нет кода неисправности Р0641 | 250 мс | 1000 мс
16 | Напряжение сигнала ДППА 2 < 3,81231671554252х10-2 U опорное; нет кода неисправности Р0641 | 250 мс | 1000 мс
Параметры
Напряжение потенц.педали тракт 1
Напряжение потенц.педали тракт 2
Напряжение №1 питания датчиков
Напряжение №2 питания датчиков
Напряжение №3 питания датчиков
Диагностическое подтверждение | 17 | Зажигание включено
16
Приоритет | Р0641
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ЭПА, КСУД; Неисправен ДППА 2; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭПА и КСУД. Осмотреть разъемы ЭПА, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение питания ДППА 2 (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Напряжение питания в норме?

- нет – перейти к шагу 3;

- да – перейти к шагу 4.

3 Проверить целостность электрических цепей питания и массы ДППА 2 (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение.

4 Проверить целостность электрической цепи сигнала ДППА 2, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Измерить сопротивление ДППА 2 между контактами сигнала и массы при отжатой педали акселератора. Сопротивление в норме?

- да – перейти к шагу 6;

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции.

6 Измерить сопротивление ДППА 2 между контактами сигнала и массы при полностью нажатой педали акселератора. Сопротивление в норме?

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение;

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение