Код P0513

Некорректный ключ иммобилизатора

Код P0513 заносится, если:

- в результате кодированного обмена данными контроллер ВСМ (ЦБКЭ) определил, что ключ зажигания не "свой".

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо выполнить диагностику иммобилизатора по ТИ 3100.25100.12057.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P0513 Некорректный ключ иммобилизатора
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неиспраностей; Стереть и обновить". При повторном возникновении кода необходимо выполнить диагностику иммобилизатора по ТИ 3100.25100.12057.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.