104 – выключатель зажигания; 107 – аккумуляторная батарея; 120 – контроллер ЭСУД; 238 – главное реле ЭСУД

Код Р0560

Напряжение бортовой сети автомобиля

Код Р0560 заносится, если:

- напряжение на контактах "Х1/55", "X 1/56" контроллера ниже порога работоспособности контроллера (ниже 6 В).

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код в настоящий момент.

2 Выполнить проверку напряжения бортовой сети при помощи диагностического прибора.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Таблица общих параметров" показывает напряжение бортсети (параметр Напряжение в бортовой сети), измеренное на контакте "Х1/16".

В режиме "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Аналоговые входы" показывает напряжение бортсети (параметр АЦП Напряжение батареи), измеренное на контактах "Х1/55", "X 1/56".

При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код Р0560 в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0560 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0560 найти значение параметра Счетчик циклов до удаления из памяти, см. п.2.4. Если значение параметра >38, то выполнить проверку 2. Если значение параметра <38, то стереть код. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжения для параметра АЦП Напряжение батареи менее 6 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0560 - непостоянный. Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X 1/56" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X 1/56" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.

Устранить обнаруженные неисправности.

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода.

При повторном занесении кода заменить контроллер.

| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |