Код Р0117

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Код Р0117 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП Температура охлаждающей жидкости) менее 0,1 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1 Определяется наличие замыкания на массу в цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь сигнала датчика на наличие неисправной проводки и замыкания на массу.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана перегревом двигателя выше +130 °С.

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры охлаждающей жидкости (±2%)

Температура, °С | Сопрот., Ом | Температура, °С | Сопрот., Ом | Температура, °С | Сопрот., Ом
-40 | 100700 | +5 | 7280 | +45 | 1188
-30 | 52700 | +10 | 5670 | +50 | 973
-20 | 28680 | +15 | 4450 | +60 | 667
-15 | 21450 | + 20 | 3520 | +70 | 467
-10 | 16180 | + 25 | 2796 | +80 | 332
-5 | 12300 | +30 | 2238 | +90 | 241
0 | 9420 | + 40 | 1459 | +100 | 177

Код Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
| Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Аналоговые входы". Значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости меньше 0,1 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Отсоединить колодку жгута от датчика. По диагностическому прибору значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости больше 4,9 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ или неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.