Код Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

Код Р0327 заносится, если в течение 5 секунд:

- обороты коленчатого вала двигателя больше 2000 об/мин;

- контроль детонации разрешен (параметр Условие для контроля детонации активно ="Да");

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется существование условий для возникновения кода Р0327.

2 Проверяется исправность проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация

Необходимо проверить разъем датчика детонации на предмет попадания в него посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли.

Необходимо проверить момент затяжки болта крепления датчика детонации. При недостаточном моменте затяжки снижается амплитуда сигнала датчика.

См. "Непостоянные неисправности", п.2.6В.

См. "Проверка системы гашения детонации", п.2.6С, карта С-5.

Код Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ | Код Р0327 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и датчика детонации. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х2/37" (X2/38) колодки к контроллеру и контактом "1" ("2") колодки к датчику детонации – см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Устранить обнаруженные неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен датчик детонации или контроллер. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.