Код P0444

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

Код P0444 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь питания клапана продувки адсорбера.

3. Проверяется цепь управления клапаном продувки на обрыв.

4. Проверяется исправность электромагнитного клапана продувки адсорбера.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера.

Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме: "2 - Управление ИМ".

Код P0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0444 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от клапана продувки адсорбера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "2" колодки к клапану и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.1 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/J2" колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к клапану – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен жгут проводов.
4. Измерить сопротивление между контактами "1" и "2" клапана продувки адсорбера. Сопротивление больше 1 МОм?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен клапан продувки адсорбера.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.