Код неисправности | Описание неисправности
U00 73-00 | Шина CAN отключена
Условия обнаружения | ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС определил отключение шины CAN
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС. Осмотреть разъем ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А6" и "А7" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС. Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях между контактами "А6" и "А7" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1