Код неисправности | Описание неисправности
B1271-12 | Цепь задних противотуманных фонарей – короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В4" БКЭД замкнута на +12В
Диагностический тест | Включены ЗПТФ
Возможные причины | Неисправен ЗПТФ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ЗПТФ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ЗПТФ. Осмотреть разъемы БКЭД, ЗПТФ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "Р2-В4" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Отсоединить колодку жгута проводов от ЗПТФ. Проверить исправность ЗПТФ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В4" колодки к БКЭД и контактом "2" колодки к ЗПТФ, и электрической цепи между контактом "1" колодки к ЗПТФ и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

11, 12 – фонари освещения номерного знака; 16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений); 22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый); 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый; 52 – БКЭД (ЕММ);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ)