Код неисправности | Описание неисправности
В1171-14 | Моторедуктор заслонки воздухосмешения – обрыв цепи или короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | Цепь моторедуктора замкнута на "массу" или обрыв цепи
Диагностический тест | Управление МЗВС в режиме "Актюаторы", см. п.3.2 данной инструкции
Возможные причины | Неисправен МЗВС; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, МЗВС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, МЗВС. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, МЗВС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "В" контроллера САУКУ и МЗВС. Проверить целостность электрических цепей между контактами "В1", "В4", "В5", "В7", "В25" колодки к контроллеру САУКУ и соответствующими контактами колодки к МЗВС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "В1", "В4", "В5", "В7", "В25" колодки к контроллеру САУКУ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Измерить сопротивление обмоток моторедуктора между контактом "MSPL" и контактами "МОТ1", "МОТ2", "МОТ3", "МОТ4" разъема МЗВС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Сопротивление в норме?

- да – заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить МЗВС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции