Код неисправности | Тип | Описание неисправности
С10СС | 08 | Электропитание ЭБУ – Ниже минимального порога
09 | Электропитание ЭБУ – Выше максимального порога
12 | Электропитание ЭБУ – Аномальное напряжение
Условия обнаружения | 08 | Напряжение питания ГА ниже минимального рабочего напряжения (минимальное напряжение питания 9,6 В ± 0,3 В)
09 | Напряжение питания ГА выше максимального рабочего напряжения (максимальное напряжение питания 16,8 В)
12 | Пропадание напряжения питания ЭБУ ГА с клеммы "15"
Диагностический тест | 08 | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
09
12
Возможные причины | 08 | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания ГА, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" ГА, не затянуты клеммы заземления;

Внутренняя неисправность ЭБУ ГА

09 | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
12 | Повышенное сопротивление в цепи питания ЭБУ ГА, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | 08 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контактам "13", "38" гидроагрегата;

- цепи питания к контактам "1", "25" гидроагрегата.

3 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

09 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ГА по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг". Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16,8 В, заменить гидроагрегат.

4 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

12 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепи "массы" к контактам "13", "38" гидроагрегата;

- цепи питания к контакту "28" гидроагрегата.

2 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | 08 | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2
09
12