Код неисправности | Тип | Описание неисправности
С10 46 | 03 | Датчик скорости колеса – Короткое замыкание на +АКБ
84 | Датчик скорости колеса – Помехи на одном или нескольких датчиках скорости
Условия обнаружения | 03 | Неисправность электрической цепи (замыкание на источник питания) датчика скорости колеса
84 | Помехи в цепи сигнала ДСК с одного или нескольких ДСК
Диагностический тест | 03 | Пробный выезд
84
Возможные причины | 03 | Неисправен ДСК или жгут проводов
84 | Неисправен ДСК; Неправильно установлен ДСК, подшипник с магнитным диском; Установлен не тот подшипник с магнитным диском (магнитное кольцо); Проблемы в соединении (попадание воды в разъем датчика, коррозия контактов и т.д.)
Порядок диагностики | 03 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от всех ДСК. Включить зажигание. Проверить отсутствие замыкания цепи сигнала всех ДСК на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ. Поочередно присоединяя колодки жгута проводов к ДСК, определить датчики, при подключении которых повторно появляется код неисправности "Датчик скорости колеса – Короткое замыкание на +АКБ".

Заменить указанные датчики на заведомо исправные.

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить гидроагрегат и выполнить послеремонтные операции;

- нет – прежний ДСК был неисправен

84 | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить правильность установки и надежность крепления ДСК. Устранить обнаруженные замечания.

2 Проверить правильность установки, чистоту и целостность подшипника с магнитным диском (магнитного кольца). Устранить обнаруженные замечания, в случае загрязнения очистить.

3 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Устранить обнаруженные замечания.

Послеремонтные операции | 03 | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2
84