Код неисправности | Описание неисправности
U0 140-0 7 | Шина CAN – сообщение от BCM отсутствует
Условия обнаружения | Кадр от ВСМ получен, но сообщение отсутствует
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправность ВСМ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ВСМ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции