120 – контроллер ЭСУД; 1094 – контроллер (блок управления) СНПБ

Код U 0151

Шина CAN, потеряна связь с модулем управления надувной шторкой СНПБ

Код U 0151 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил отсутствие связи с контроллером СНПБ.

Сигнализатор неисправностей не загорается при возникновении кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется исправность шины CAN между контроллером СНПБ (контакты "А1", "А11") и контроллером ЭСУД (контакты "X 1/32", "X 1/44").

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U 0151 Шина CAN, потеряна связь с модулем управления надувной шторкой СНПБ
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме: "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить". Код U 0151 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Код U 0151 - непостоянный - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Выключить зажигание. Провести проверку целостности электрической цепи между контактом "X 1/44" контроллера ЭСУД и контактом "А11" контроллера СНПБ, и цепи между контактом "X 1/32" контроллера ЭСУД и контактом "А1" контроллера СНПБ - см. "Проверки электрических цепей", п.2.6В. Цепь исправна? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |  |  | Нет | → | Устранить неисправность. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить диагностику контроллера СНПБ. |