P0315 – Система положения коленчатого вала не обучена

Код неисправности | 0315
Crankshaft Position System Variation Not Learned
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
09 | Специфическая ошибка | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
09 | После отключения топливоподачи между 3000 об/мин и 3500 об/мин, в течение 100 ВМТ (для обучения системы положения коленчатого вала)
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
09 | Аномальное значение обучения коленчатого вала | 100 ВМТ | 100 ВМТ
Параметры
Посл.запр.зн.измерителя фазы двигателя
Адап.кор.измерителя фазы двигателя
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 09 | -
Приоритет | Р0335
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДПКВ; Неисправен ДПКВ; Неисправен задающий диск коленчатого вала
Порядок диагностики | 09 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДПКВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПКВ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей ДПКВ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Определить тип ДПКВ по количеству контактов разъема:

- если датчик пассивный (2 контакта) – перейти к шагу 4;

- если датчик активный (3 контакта) – перейти к шагу 5.

4 Измерить сопротивление датчика. Сопротивление в норме?

- да – перейти к шагу 6;

- нет – заменить ДПКВ и выполнить послеремонтные операции.

5 Проверить задающий диск коленчатого вала на надежность крепления, на отсутствие загрязнения и повреждения зубьев. Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД. В случае замены ДПКВ выполнить процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2.3