Код Р0135

Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен

Код Р0135 заносится, если:

- двигатель работает;

- рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;

- рассчитанное контроллером сопротивление УДК выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется надежность соединения датчика кислорода со жгутом проводов.

Диагностическая информация

Контроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента УДК, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется температурой его нагревателя и выпускных газов. В зависимости от режима работы двигателя, сопротивление датчика кислорода может изменяться в диапазоне 90...550 Ом.

Если одновременно с кодом Р0135 фиксируется код Р0030, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0030.

Причиной возникновения кода Р0135 могут быть:

- установка датчика кислорода другого типа;

- ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.

Код Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
| Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель, прогреть датчик кислорода до рабочей температуры (на режиме холостого хода около 10 мин). Сопротивление УДК по диагностическому прибору (параметр АЦП Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора) больше 550 Ом? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ | Код Р0135 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникновения кода - см. дополнительную информацию по коду неисправности в режиме "Информация о неисправности". |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. Проверить контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на надежность соединения, отсутствие коррозии и деформации. Если соединение исправно, то заменить УДК. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.