P0095 – Температура впускного воздуха

Код неисправности | 0095
Intake Air Temperature Downstream Turbocharger/Supercharger Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
17 | Зажигание включено; напряжение бортсети > 8,01 В
16 | Зажигание включено; напряжение бортсети > 8,01 В
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Напряжение сигнала ДТВВ > 4,8 6 3128662 В | 1000 мс | 2000 мс
16 | Напряжение сигнала ДТВВ < 0,053710937 В | 1000 мс | 2000 мс
Параметры
Напряжение датчика темп.воздуха
Давление наддува
Расход воздуха
Температура забираемого воздуха
Темп.перед блоком засл.впуска воздуха
Диагностическое подтверждение | 17 | Зажигание включено
16
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДТВВ, КСУД; Неисправен ДТВВ; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДТВВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТВВ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Измерить сопротивление ДТВВ. Сопротивление в норме?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – заменить ДТВВ и выполнить послеремонтные операции.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы ДТВВ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДТВВ на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение