Код неисправности | Описание неисправности
B24A1-17 | Электропитание ЭБУ: неисправность питания
Условия обнаружения | Напряжение в цепи питания контроллера САУКУ выше порогового значения (16В)
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность контроллера САУКУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 Проверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания контроллера САУКУ по диагностическому прибору Grade-X в режиме "Мониторинг". Если показания диагностического прибора выше показаний мультиметра, заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить соответствующие операции, см. п.2