Код неисправности | Описание неисправности
B2112-98 | Внутренний усилитель - перегрев компонента
Условия обнаружения | Внутренние тесты определили перегрев внутреннего усилителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Внутренняя неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить ММС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2