Код P0563

Напряжение бортовой сети, высокий уровень

Код P0563 заносится, если:

- напряжение на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" контроллера больше 17 В;

- двигатель работает.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется, активен ли код в настоящий момент.

2. Выполнить проверку напряжения бортовой сети при помощи диагностического при-бора.

3. Выполнить проверку напряжения бортовой сети на клеммах АКБ.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает напряжение бортсети измеренное на контакте "Х1.1/A5" (параметр "Напряжение бортсети") и напряжение бортсети измеренное на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" (параметр АЦП "Напряжение батареи").

При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код P0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код P0563 в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0563 - непостоянный. В дополнительной информации к коду P0563 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код.
2. При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжений для параметра "Напряжение бортсети" и параметра АЦП "Напряжение батареи" более 17 В?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0563 - непостоянный. Выполнить проверку натяжения ремня привода генератора. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.
3. При отключенных электрических нагрузках вольтметром измерить напряжение бортовой сети на клеммах АКБ. Значение напряжения более 17 В?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Выполнить проверку генератора.
Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1.1/L3", "X1.1/K3", "Х1.1/A5" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.

Устранить обнаруженные неисправности.

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода.

При повторном занесении кода заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.