Код P0106

Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0101 заносится, если:

- зажигание включено;

- в течение 5 секунд напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДАД") ниже 2,21В.

или

- двигатель проработал более 3 секунд;

- отсутствуют коды неисправностей Р0107, Р0108 и коды неисправностей ЭДП;

- температура ОЖ находится в диапазоне 10…100 °С;

- расхождение между цикловым наполнением цилиндров воздухом (параметр "Цикловое наполнение по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе"), определенное по показаниям датчика давления расходиться больше чем на 200 мг/цикл со значением, рассчитанным через положение дроссельной заслонки с учетом температурных коррекций.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется, определяет ли контроллер неисправность в данный момент.

Диагностическая информация

При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей:

- Засорение воздушного фильтра в системе впуска воздуха. При необходимости заменить фильтрующий элемент.

- Подсос неучтенного воздуха. Осмотреть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса.

- Неверно установлены фазы ГРМ. Проверить правильность установки фаз ГРМ и при необходимости отрегулировать.

Код P0106 Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазона
1. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Коды неисправностей". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0106 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Дополнительную информацию" по коду неисправности.
Убедиться в надёжности контактов разъёма ДДТВ, исправности жгута проводов и надежном соединении ДДТВ с "массой". Присутствуют ли данные неисправности?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить обнаруженные неисправности.
Механическая неисправность двигателя или системы впуска. Тщательно осмотреть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха и убедиться, что воздушный фильтр не засорен. Проверить правильность установки фаз ГРМ. Неисправности обнаружены?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить обнаруженные неисправности.
Неисправен ДДТВ.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.