120 – контроллер ЭСУД; 244 – датчик температуры охлаждающей жидкости

Код Р0117

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Код Р0117 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП Температура охлаждающей жидкости) менее 0,1 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1 Определяется наличие замыкания на массу в цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 3,3 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь сигнала датчика на наличие неисправной проводки и замыкания на массу.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана перегревом двигателя выше +130 °С.

Код Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
| Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Аналоговые входы". Значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости меньше 0,1 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Отсоединить колодку жгута от датчика. По диагностическому прибору значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости больше 3,25 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ или неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |