Р0914 Цепь датчика положения привода переключения передачи

Диагностическое подтверждение | 12 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
17
64
Условия возникновения кода неисправности | 12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
17 | Напряжение выше заданного диапазона
64 | Ошибка достоверности сигнала
Тип диагностики | 12 | Входной мониторинг
17
64
Аварийный режим | 12 17 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Переключение передач в ручном режиме недопустимо, изменить режим "М" на "А"; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске;

Отключен контроль положения АПП, актюатор перемещается с помощью управления по разомкнутому контуру;

Прокрутка разрешена независимо от фактически включенной передачи. Эта функция используется, если переключение передач невозможно (например, сломан АПП) => Запуск двигателя все еще возможен;

Запрещено переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме

64 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Переключение передач в ручном режиме недопустимо, изменить режим "М" на "А"; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске;

Отключен контроль положения АПП, актюатор перемещается с помощью управления по разомкнутому контуру;

Прокрутка разрешена независимо от фактически включенной передачи. Эта функция используется, если переключение передач невозможно (например, сломан АПП) => Запуск двигателя все еще возможен;

Запрещено переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме;

Фактическая передача установлена в неопределенное положение, и сцепление будет выключено или останется в выключенном состоянии

Проявление на автомобиле | 12 17 | Переключение передач в ручном режиме невозможно; Запуск возможен на всех передачах; Движение возможно на 1-ой и 2-ой передаче, на задней передаче невозможно; Невозможно переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме
64 | Переключение передач в ручном режиме невозможно; Запуск возможен на всех передачах; Движение возможно на 1-ой и 2-ой передаче, на задней передаче невозможно; Невозможно переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме; Во время движения автомобиль останавливается;

При включении зажигания на инициализацию системы требуется больше времени

Порядок диагностики | 12 17 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, отсутствие замыкания на бортовую сеть электрических цепей датчика АПП на участке жгута проводов между АПП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 6.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АПП и проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами "2" и "6" и контактами "5" и "6" разъема АПП.

Неисправность обнаружена?

- да – заменить АПП в сборе с АВП, после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.5.2) и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

64 | 1 Проверить наличие кода неисправности Р173313 в памяти КУРКП. Код неисправности Р173313 присутствует? - да – выполнить в первую очередь диагностику кода неисправности Р173313 и перейти к шагу 10; - нет – перейти к шагу 2. 2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодки жгута проводов от АПП и от разъема "ХР2" КУРКП. Проверить контакты колодок и разъемов АПП и "ХР2" КУРКП на отсутствие повреждений и коррозии.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Присоединить колодки жгута проводов к АПП и разъему "ХР2" КУРКП. Включить зажигание. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, отсоединить колодки жгута проводов от АПП и от разъема "ХР2" КУРКП, и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 10.

5 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодки жгута проводов от АПП и от разъема "ХР2" КУРКП. Проверить контакты колодок и разъемов АПП и "ХР2" КУРКП на отсутствие повреждений и коррозии.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Проверить целостность электрических цепей между следующими контактами колодок жгута проводов к АПП и к разъему "ХР2" КУРКП: "2" и "В4", "5" и "В3", "4" и "D 1", "3" и "Е1" (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами "2" и "5", "2" и "3", "5" и "3" колодки жгута проводов к АПП.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 8.

8 Присоединить колодки жгута проводов к АПП и разъему "ХР2" КУРКП. Включить зажигание. Выполнить методику проверки АПП (см. п.3.5.1). По результату проверки АПП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.5.2) и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 9.

9 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 10.

10 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение