DF274 Текущая неисправность | Кнопка электронной блокировки дверей 1 Замыкание на "массу" 2 Замыкание на + 12 В
Диагностические указания | Отсутствуют
1 Замыкание на "массу"
Проверить надежность соединения и состояние разъема выключателя центральной блокировки замков дверей. При необходимости устранить неисправность.
Проверить надежность соединения и состояние контактов "А8" и "А17" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепях: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А8" - контакт "1" выключателя центральной блокировки замков дверей;

- 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А17" - контакт "5" выключателя центральной блокировки замков дверей;

При необходимости устранить неисправность.

2 Замыкание на + 12 В
Проверить надежность соединения и состояние разъема выключателя центральной блокировки замков дверей. При необходимости устранить неисправность.
Проверить надежность соединения и состояние контактов "А8" и "А17" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепях: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А8" - контакт "1" выключателя центральной блокировки замков дверей;

- 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А17" - контакт "5" выключателя центральной блокировки замков дверей;

При необходимости устранить неисправность.

После устранения неисправности выполнить: обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.