Код неисправности | Описание неисправности
В10 01-00 | ЭБУ СНПБ - неверная конфигурация
Условия обнаружения | Внутренние тесты определили неверную конфигурацию ЭБУ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Выполнить автоматическую конфигурацию (см. п.6.3 данной ТИ) и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции