Код неисправности | Описание неисправности
B104 1-1B | Боковая подушка безопасности водителя – сопротивление цепи выше порогового значения
Условия обнаружения | Сопротивление цепи БНПБ водителя > порогового значения в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, БНПБ водителя; Неисправен БНПБ водителя
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, БНПБ водителя. Осмотреть разъемы БУСНПБ, БНПБ водителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и БНПБ водителя.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "А6" колодки к БУСНПБ и контактом "1" колодки к БНПБ водителя, и электрической цепи между контактом "А16" колодки к БУСНПБ и контактом "2" колодки к БНПБ водителя (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку жгута проводов к БУСНПБ. Перемычкой заданного диаметра перемкнуть контакты колодки жгута проводов к БНПБ водителя. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности B1042-1А?

- да – заменить БНПБ водителя и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции