Код P0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P0336 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;

- за один поворот коленчатого вала контроллер определяет смещение опорной метки.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.

2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока не менее 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартером.

Диагностическая информация

Проверить задающий диск на шкиве коленчатого вала на повреждение зубьев, биение (радиальное биение венца демпфера должно быть не более 0,4 мм) или другие повреждения.

Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода P0336.

Также занесение непостоянного кода P0336 может вызвать поврежденный экран жгута датчика.

Код P0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона
Очистить коды диагностическим прибором. Проворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Заносится ли код P0336?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0336 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода.
1. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Измерить омметром сопротивление между контактами "Х1.2/В4" и "Х1.2/В5" ко-лодки жгута. Сопротивление должно быть в пределах 570-750 Ом. Так ли это?
↓ |  |  | ↓ |  |
Да | Менее 570 Ом | ← | Нет | → | Более 750 Ом
| ↓ |  |  |  | ↓
Провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик. | Неисправны соединения или неисправен датчик.
2. Подготовить вольтметр для измерения напряжения переменного тока. Проворачивая стартером коленчатый вал, контролировать напряжение между кон-тактами "Х1.2/В4" и "Х1.2/В5" колодки жгута. Напряжение должно быть выше 0,3 В. Так ли это?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправные соединения или неисправен датчик.
↓ |  |  |
Присоединить колодку Х1.2 жгута к контроллеру. Очистить коды диагностическим прибором. Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Если код P0336 заносится повторно - проверить состояние задающего диска - см. "Диагностическую информацию".

Диск исправен?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Заменить шкив с задающим диском.
↓ | ↓ |  |
Очистить коды диагностическим прибором. Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Если код P0336 заносится повторно - заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.