Код U0009

Шина CAN, короткое замыкание линии L на линию H

Код U0009 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил короткое замыкание в цепи шины CAN.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

2. Определяется наличие короткого замыкания в цепи шины CAN.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0009 Шина CAN, короткое замыкание линии L на линию H
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0009 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0009 - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.1 жгута от контроллера. Выполнить проверку электрических цепей к контактам "Х1.1/Н4" и "Х1.1/Н5" колодки к контроллеру на наличие короткого замыкания – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.