Код P0443

Клапан продувки адсорбера, цепь неисправна

Код P0443 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила неисправность.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется наличие обрыва цепи управления КПА.

3. Проверяется наличие замыкания на массу цепи управления КПА.

4. Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления КПА.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера.

Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме: "2 - Управление ИМ".

Код P0443 Клапан продувки адсорбера, цепь неисправна
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0443 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от клапана продувки адсорбера и колодку Х1.1 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/J2" колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к клапану, между контактом "2" колодки к клапану и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Провести проверку замыкания контакта "X1.1/J2" колодки жгута к контроллеру на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Неисправен жгут проводов.
4. Провести проверку замыкания контакта "X1.1/J2" колодки жгута к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
Неисправен контроллер или КПА.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.