Код неисправности | Описание неисправности
B1412-13 | Неисправность цепи датчика наружной температуры, обрыв цепи
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила обрыв в цепи питания датчика наружной температуры
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, датчика температуры окружающей среды; Неисправен датчик температуры окружающей среды; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и датчика температуры окружающей среды. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и датчика температуры окружающей среды, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей:

- между контактом "16" колодки к комбинации приборов и контактом "1" колодки к датчику температуры окружающей среды;

- между контактом "15" колодки к комбинации приборов и контактом "2" колодки к датчику температуры окружающей среды (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить разъём от датчика температуры окружающей среды. С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "1" и "2" датчика температуры окружающей среды.

Сопротивление в пределах (334 Ом – 94 кОм)?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный датчика температуры окружающей среды и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2