Схема включения стартера на автомобилях семейств LADA PRIORA, LADA KALINA

Схема включения стартера на автомобилях семейства LADA 4х4

Код Р0615

Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

Код Р0615 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила неисправность.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется цепь питания доп. реле стартера.

3 Проверяется цепь управления доп. реле стартера на обрыв.

4 Проверяется исправность доп. реле стартера.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер доп. реле стартера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Причиной возникновения кода может быть неправильное подключение сигнализации.

Управлять включением доп. реле стартера можно с помощью диагностического прибора в режиме "2 - Управление ИМ; Реле стартера".

Код Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления *
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0615 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Снять доп. реле стартера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "86" колодки к реле стартера и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Цепь исправна? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X 1/51" колодки к контроллеру и контактом "85" колодки к реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Заменить доп. реле стартера на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к контроллеру. Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправно доп. реле стартера. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |

* - карта разработана для автомобилей семейств LADA KALINA, LADA PRIORA