Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения и климатической системы автомобилей семейств LADA GRANT A и LADA KALINA 2

Код Р0485

Напряжение питания вентилятора, цепь питания /заземления неисправна

Код Р0485 заносится, если:

- команда на включение электровентилятора выполнена B_LF1S (B_LF2S) = ВКЛ;

- напряжение питания вентилятора на контакте "Х2/Н4" контроллера ЭСУД ниже или выше порогового значения.

или

- команда на включение электровентилятора отсутствует B_LF1S (B_LF2S) = ВЫКЛ;

- присутствует напряжение питания вентилятора на контакте "Х2/Н4" контроллера ЭСУД.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется цепь питания вентилятора.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

3 Проверяется цепь питания вентилятора.

Диагностическая информация

При включении вентилятора системы охлаждения двигателя на контакте "Х2/Н4" контроллера ЭСУД должно присутствовать напряжение питания вентилятора.

Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор 1 (2)".

Код Р0485 Напряжение питания вентилятора, цепь питания /заземления неисправна
1 | Подключить диагностический прибор, выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить наличие кодов Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), Р0692 (Р0694). Если они есть, сначала устранить по соответствующим картам причины возникновения этих кодов.

Выбрать режим: "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр".

Запустить двигатель. Система кондиционирования выключена. По прибору температура двигателя меньше 98 °С, команда на включение электровентилятора отсутствует B_LF1S (B_LF2S) = ВЫКЛ.

Вентилятор системы охлаждения двигателя (ВСОД) работает?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Замыкание в цепи питания ВСОД или неисправно реле К1 или К14. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить и включить зажигание. Очистить коды. Выбрать на приборе режим: "2 - Управление ИМ; Вентилятор 1 (2)". Используя прибор, с помощью стрелок "влево-вправо" управлять включением вентилятора. Заносится ли код Р0485? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0485 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выполнить проверку целостности электрических цепей – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В: - контакт "X 2/H 4" колодки к контроллеру - контакт колодки к клемме "30" реле К1; - "+" АКБ - предохранитель 40А - контакты "87", "30" реле К1 - ВСОД - "масса" (цепь питания ВСОД в режиме максимальной производительности);

- "+" АКБ - предохранитель 40А - вентилятор климатической системы - контакты "30", "87" реле К14 - контакты "88", "30" реле К1 - ВСОД - "масса" (цепь питания ВСОД в режиме пониженной производительности).

Неисправности обнаружены?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранить обнаруженные неисправности |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |