Код Р0500

Датчик скорости автомобиля неисправен

Код Р0500 заносится, если:

- обороты коленчатого вала двигателя NMOT более 1700 об/мин;

- значение параметра нагрузки RL больше 50%;

- на контроллер ЭСУД не поступает сигнал скорости автомобиля с блока управления АБС.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код Р0500 в момент запроса.

Диагностическая информация

На а/м семейства LADA GRANT A и LADA KALINA 2 в комплектации с АБС информация о скорости движения автомобиля поступает на контроллер ЭСУД с блока управления АБС по шине CAN.

Блок управления АБС выдаёт на контроллер ЭСУД сигнал скорости автомобиля, представляющий собой суммарный сигнал с датчиков скорости колёс. Если три и более датчика скорости являются неработоспособными, сигнал скорости автомобиля на контроллер ЭСУД не выдается.

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр" показывает скорость автомобиля "VFZG, км /ч".

Код Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен
1 | Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0500 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0500 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить диагностику АБС и устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей АБС. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |