Код неисправности | Описание неисправности
B1530-18 | Указатели поворота налево – нагрузка в цепи ниже допустимого уровня
Условия обнаружения | Данный код неисправности заносится, если в цепи указателей поворота имеется обрыв (потеря нагрузки более 21 Вт или 2 А) или замыкание на источник питания
Диагностический тест | Подано напряжение на включение ламп указателей поворота
Возможные причины | Неисправна лампа указателей поворота или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и лампам указателей поворота. Осмотреть разъемы блок-фары левой, фонаря заднего левого, зеркала наружного левого, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от фары, фонаря, бокового указателя поворота с неработающей лампой указателя левого поворота. С помощью мультиметра выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы указателя левого поворота между контактами "1" и "3" разъема блок-фары левой, между контактами "2" и "4" разъема фонаря заднего левого, между контактами "10" и "11" зеркала наружного левого.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку Р1 от ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- контакт "Р1/С5" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к блок-фаре левой;

- "масса" – контакт "3" колодки к блок-фаре левой;

- контакт "Р1/С5" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к фонарю заднему левому;

- "масса" – контакт "4" колодки к фонарю заднему левому;

- контакт "Р1/С5" колодки к ЦБКЭ – контакт "10" колодки к зеркалу наружному левому;

- "масса" – контакт "11" колодки к зеркалу наружному левому.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи к контакту "Р1/С5" ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2