№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
23 | B1042 | Замыкание в цепи обмотки реле фар дальнего света | Включено зажигание | 5 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из монтажного блока реле включения дальнего света фар. Выполнить проверку замыкания на массу и на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/18" колодки к ЦБКЭ – контакт "57" монтажного блока.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле (короткое замыкание в обмотке реле).