№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
18 | В1031 * | Обрыв в цепи регулятора чувствительности датчика дождя | Включено зажигание. Наличие сигналов от датчика дождя или переключатель модуля управления светотехникой в положении "А" | 3 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепи: - контакт "ХР3/13" колодки к ЦБКЭ – "масса". Если обрыв есть – выполнить проверку 2, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ. 2 Отсоединить колодку от регулятора чувствительности датчика дождя. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР3/13" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к регулятору чувствительности датчика дождя;

- "масса" – контакт "1" колодки к регулятору чувствительности датчика дождя.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен регулятор чувствительности датчика дождя.