Код неисправности | Описание неисправности
U0100-00 | Шина CAN – отсутствие передачи от КСУД
Условия обнаружения | Сообщение КСУД отсутствует в сети CAN более 100 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ – перейти к шагу 2. 2. Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и КСУД (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1