Код неисправности | Описание неисправности
U 1601 | Ошибка конфигурации EDL
Условия обнаружения | Параметры CAN (статус котроллера и конфигурационные данные) от контроллера ESC, или ЭСУД, или АМТ, или EPS некорректные в течение 1 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Ошибка конфигурирования контроллера EDL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование в режиме "Функции" в соответствии с п.2.1 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить переключатель EDL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции