Код неисправности | Описание неисправности
B27 2А-1 2 | Передний внутренний левый датчик – короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | БУ УСПВ определил замыкание на бортовую сеть в цепи переднего внутреннего левого датчика СП
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов БУ УСПВ, переднего внутреннего левого датчика СП; Неисправность переднего внутреннего левого датчика СП; Неисправность БУ УСПВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам БУ УСПВ и переднего внутреннего левого датчика СП. Осмотреть разъёмы БУ УСПВ и переднего внутреннего левого датчика СП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БУ УСПВ. Включить зажигание.

Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контактах "А18" и "А16" колодки к БУСНПБ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену переднего внутреннего левого датчика СП. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить БУ УСПВ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный передний внутренний левый датчик СП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2