P0504 – Педаль тормоза

Код неисправности | 0504
Brake Pedal
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
62 | Два (или более) параметра в сравнении на достоверность |
Условия обнаружения (готовность)
62 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
62 | Следующие условия подтверждены в течение более чем 400 мс: CAN информация о торможении присутсвует и доступна;состояние педали тормоза по CAN "не нажата"; состояние педали тормоза по проводам "нажата" | 400 мс | 40 мс
Параметры
Пер.инф.по мул.сети о распоз.тормож.
Инф о полож педали тормоза недоступна
Инф о полож педали тормоза отсутствует
-
-
Диагностическое подтверждение | 62 | Зажигание включено, контроль состояния педали тормоза в отпущенном и нажатом состоянии
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, выключателя сигнала торможения, КСУД; Неисправен выключатель сигнала торможения; Неисправна педаль тормоза; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 62 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ВСТ. Осмотреть разъем ВСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной педали тормоза проверить, что состояние педали тормоза "не нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 3;

- да – перейти к шагу 4.

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали тормоза проверить, что состояние педали тормоза "нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 6;

- да – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрических цепей питания ВСТ (кл. "15" и кл. "30") и цепей сигнала, проверить отсутствие замыкания цепей сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Снять ВСТ. С помощью мультиметра проверить работоспособность контактных групп ВСТ в соответствии с принципом его работы. Неисправность обнаружена?

- да – заменить ВСТ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Проверить положение педали тормоза и установку выключателя сигнала торможения. Убедится, что при отпущенной педали тормоза шток ВСТ упирается в педаль тормоза и вдавлен в корпус ВСТ, что при нажатии на педаль тормоза нет заклинивания штока ВСТ. Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение