Код неисправности | Описание неисправности
B205 6-96 | HFM включение реле ESCL – внутренний сбой компонента
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности подачи питания ESCL, потому что релейный выход выключен, а напряжение питания ESCL (вход реле) включено
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Сбои компонента
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Измерить напряжение питания на контактах "В07" и "В04" HFM. Напряжение равно напряжению бортовой сети?

- да – перейти к шагу 2;

- нет – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции.

2 Проверить целостность электрической цепи (см. п.5.6 "Проверки электрических цепей") в цепи:

- между контактом "В03" HFM и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить HFM и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4