Код неисправности | Описание неисправности
В1022-17 | Высокое напряжение питания блока
Условия обнаружения | Напряжение на выводе "A7/A9" БДФКЭ более 16В
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БДФКЭ; Внутренняя неисправность БДФКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему "А" БДФКЭ. Осмотреть разъем "А" БДФКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 С помощью мультиметра п роверить напряжение генератора при работающем двигателе.

Если напряжение генератора в норме, заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции