P 1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена

Диагностическое подтверждение | 54 | Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание
Условия возникновения кода неисправности | 54 | Операционный диапазон значения положения точки касания актюатора отсутствует в памяти КУРКП
Тип диагностики | 54 | Распознавание механической неисправности
Аварийный режим | 54 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 54 | Сигнализатор диагностики АМТ активен
Порядок диагностики | 54 | 1 Проверить наличие других кодов неисправностей в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют? - да – выполнить в первую очередь диагностику этих кодов неисправностей и перейти к шагу 3; - нет – перейти к шагу 2. 2 Выполнить процедуру обучения точки касания сцепления (см. п.2.2.2).

Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание и перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку