Код Р1570

Иммобилизатор, цепь неисправна

Код Р1570 заносится, если:

- контроллер и блок управления иммобилизатора "обучены";

- контроллер не получает ответ от блока управления иммобилизатора.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется исправность соединения между комбинацией приборов (контакты "8", "7") и контроллером (контакты "X 2/F 1", "X 2/D 2").

Диагностическая информация

Блок управления иммобилизатора автомобилей DATSUN интегрирован в комбинацию приборов.

С включенной функцией иммобилизации работа двигателя возможна только при получении контроллером ЭСУД правильного пароля от комбинации приборов, в противном случае заносится код Р1570.

Комбинация приборов обменивается данными с контроллером ЭСУД по шине CAN.

Шина CAN представляет собой двухпроводную линию:

- линия низкого уровня CAN L (контакт "X 2/D 2" контроллера ЭСУД – контакт "7" комбинации приборов);

- линия высокого уровня CAN H (контакт "X 2/F 1" контроллера ЭСУД – контакт "8" комбинации приборов).

Причиной возникновения данного кода могут быть ненадежное соединение в колодках к комбинации приборов и контроллеру.

Необходимо проверить соединения на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Код Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора выпонить сброс контроллера (режим "5 – Доп. испытания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией"). Запустить двигатель. Двигатель запускается? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р1570 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера и колодку от комбинации приборов. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X 2/D 2" колодки к контроллеру и контактом "7" колодки к комбинации приборов и между контактом "X 2/F 1" колодки к контроллеру и контактом "8" колодки к комбинации приборов – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Устранить неисправность. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить комбинацию приборов. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |