№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
30 | В1049 | Высокое напряжение бортсети | Двигатель работает | 3 | 10
Диагностика Данный код неисправности заносится, если напряжение питания ЦБКЭ > 15 В. 1 Проверить надежность присоединения клемм к АКБ. Запустить двигатель. Выполнить проверку напряжения питания на клеммах АКБ. Если напряжение питания на клеммах АКБ > 15 В – проверить работу генератора.