Код Р0118

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала

Код Р0118 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП Температура охлаждающей жидкости) более 4,9 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1 В ходе этой проверки моделируются условия кода Р0117 - высокая температура/низкое сопротивление датчика.

Если контроллер получает сигнал низкого напряжения (высокая температура), а диагностический прибор показывает 135 °С и выше, то контроллер и цепь датчика температуры охлаждающей жидкости исправны.

2 Проверяется цепь сигнала датчика на обрыв.

3 При отключенном датчике напряжение между контактами "1" и "2" колодки жгута к ДТОЖ должно быть около 5 В.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь заземления датчиков на наличие неисправной проводки или соединения. Проверьте контакты датчика на надежность соединений.

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры охлаждающей жидкости (±2%)

Температура, °С | Сопрот., Ом | Температура, °С | Сопрот., Ом | Температура, °С | Сопрот., Ом
-40 | 100700 | +5 | 7280 | +45 | 1188
-30 | 52700 | +10 | 5670 | +50 | 973
-20 | 28680 | +15 | 4450 | +60 | 667
-15 | 21450 | + 20 | 3520 | +70 | 467
-10 | 16180 | + 25 | 2796 | +80 | 332
-5 | 12300 | +30 | 2238 | +90 | 241
0 | 9420 | + 40 | 1459 | +100 | 177

Код Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
| Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Аналоговые входы". Значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости больше 4,9 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0118 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Отсоединить колодку жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости. Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой. По диагностическому прибору значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости меньше 0,1 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
2 | Снять перемычку. Соединить перемычкой контакт "2" колодки жгута к ДТОЖ с массой. По диагностическому прибору значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости у меньше 0,1 В? |  | Снять перемычку. Провести измерение напряжения на контакте "2" колодки жгута - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", п.2.6В. Напряжение равно 5 В? | 3
| ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  | Нет |  | Да |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ | Обрыв в цепи сигнала ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер. |  | ↓ ↓ ↓ |  | Цепь сигнала ДТОЖ замкнута на источник питания. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |
| Обрыв цепи заземления ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер. |  | Слабое соединение или неисправен ДТОЖ. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.