Код неисправности | Описание неисправности
В1 002-1 3 | Обрыв цепи нагревателя переднего правого сиденья
Условия обнаружения | Ток в цепи нагревателя переднего правого сиденья отсутствует
Диагностический тест | Включен нагреватель переднего правого сиденья
Возможные причины | Неисправен обогреватель переднего правого сиденья; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БДФКЭ, обогревателя переднего правого сиденья
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДФКЭ, обогревателя переднего правого сиденья. Осмотреть разъемы БДФКЭ, обогревателя переднего правого сиденья, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "А" БДФКЭ и обогревателя переднего правого сиденья. Проверить целостность электрической цепи между контактом "А8" колодки к БДФКЭ и соответствующим контактом колодки к обогревателю переднего правого сиденья, и электрической цепи между "массой" и соответствующим контактом колодки к обогревателю переднего правого сиденья (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить обогреватель переднего правого сиденья и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции