Код P0661

Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на массу

Код Р0660 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера клапана определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется наличие замыкания на массу цепи управления клапаном.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер клапана, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном.

Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме "Активные тесты".

Код P0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на массу
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код Р0443 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X1.2/F2" колодки жгута к контроллеру на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.