U 0415 - Получены неверные данные от блока управления АБС

Код неисправности | C415
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала |
Условия обнаружения (готовность)
64 | Во время ПБС или ЭКУ регулирования
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 | Обнаружен сбой при запросе ЭКУ | Сбои при 5 последовательных запросах | Получены данные при 2 последовательных запросах
Параметры
Режим двигателя
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 64 | Зажигание включено
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУАБС; Неисправен БУАБС
Порядок диагностики | 64 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУАБС. Осмотреть разъем БУАБС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и БУАБС, проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику БУАБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение