Код неисправности | Описание неисправности
В1052-13 | Зеркало электроуправляемое левое (Режим "Вверх / Вниз") – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Получение диагностического статуса МДВ по шине LIN: Обрыв в электрической цепи управления зеркалом наружным левым (Режим "Вверх / Вниз")
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять зеркалом наружным левым "Вверх / Вниз"
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод "Вверх / Вниз" зеркала наружного левого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам МДВ, зеркала наружного левого. Осмотреть разъемы МДВ, зеркала наружного левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъемов "D" ЦБКЭ и МДВ. Отсоединить колодку жгута проводов от зеркала наружного левого. Проверить целостность электрической цепи между контактом "8" колодки к МДВ и контактом "1" колодки к зеркалу наружному левому, и электрической цепи между контактом "D 10" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к зеркалу наружному левому (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодки к разъемам "D" ЦБКЭ и МДВ. Отсоединить колодку от зеркала наружного левого. С помощью перемычки заданного диаметра (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") замкнуть контакт "1" колодки жгута проводов к зеркалу наружному левому на "массу".

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности В1052-13 повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить МДВ и выполнить послеремонтные операции.

Если в памяти ЭБУ фиксируется код неисправности В1052-11, заменить зеркало наружное левое и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2