Код неисправности | Описание неисправности
В103B-14 | Натяжитель ремня пассажира – замыкание цепи на массу
Условия обнаружения | Тест интегральной схемы неудачный в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира; Неисправен БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира. Осмотреть разъемы БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и преднатяжителя ремня пассажира.

Проверить отсутствие замыкания цепи на массу на контактах "5А" и "15А" колодки к БУСНПБ (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностиче-ский тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции